1	1000.001	uD	Gestión de Residuos	
			Sin descomposición	3.500,00		
			6 % Costes Indirectos	210,00		
			Total por uD............:	3.710,00		
			Son TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS por uD	
2	1000.002	Ud	Seguridad y Salud	
			Sin descomposición	5.881,33		
			6 % Costes Indirectos	352,88		
			Total por Ud............:	6.234,21		
			Son SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud	
3	1000.003	Ud	Servicios Afectados	
			Sin descomposición	5.898,82		
			6 % Costes Indirectos	353,93		
			Total por Ud............:	6.252,75		
			Son SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud	
4	1000.004	Pa	Terminación y Limpieza de las Obras	
			Sin descomposición	1.400,00		
			6 % Costes Indirectos	84,00		
			Total por Pa............:	1.484,00		
			Son MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS por Pa	
5	300.001	m2	Desbroce en toda clase de terreno con un espesor de 0.30 mts, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.	
			Mano de obra	0,05		
			Maquinaria	0,31		
			Resto de Obra	0,02		
			6 % Costes Indirectos	0,02		
			Total por m2............:	0,40		
			Son CUARENTA CÉNTIMOS por m2	
6	301.001	m3	Demolición por medios mecánicos  de muro de mamposteria incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo	
			Mano de obra	3,01		
			Maquinaria	8,82		
			Materiales	7,48		
			Resto de Obra	1,16		
			6 % Costes Indirectos	1,23		
			Total por m3............:	21,70		
			Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m3	
7	301.002	m2	Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a vertedero.	
			Mano de obra	0,26		
			Maquinaria	3,73		
			Materiales	1,12		
			Resto de Obra	0,31		
			6 % Costes Indirectos	0,33		
			Total por m2............:	5,75		
			Son CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2	
8	320a.001	m3	Excavación Tierra Vegetal,incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.	
			Mano de obra	0,22		
			Maquinaria	1,37		
			Resto de Obra	0,10		
			6 % Costes Indirectos	0,10		
			Total por m3............:	1,79		
			Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3	
9	320b.001	m3	Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.	
			Mano de obra	0,14		
			Maquinaria	2,59		
			Resto de Obra	0,16		
			6 % Costes Indirectos	0,17		
			Total por m3............:	3,06		
			Son TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m3	
10	321.001	m3	Excavación de cimientos en tierra, incluso entibación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.	
			Mano de obra	0,20		
			Maquinaria	2,55		
			Materiales	0,10		
			Resto de Obra	0,17		
			6 % Costes Indirectos	0,18		
			Total por m3............:	3,20		
			Son TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m3	
11	330.001	m3	Terraplén con SUELO ADECUADO procedente de préstamos, extendido y compactado.	
			Mano de obra	0,07		
			Maquinaria	1,98		
			Materiales	0,19		
			Resto de Obra	0,13		
			6 % Costes Indirectos	0,14		
			Total por m3............:	2,51		
			Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m3	
12	330.002	m3	Terraplén con suelo procedente de la excavación, extendido y compactado.	
			Mano de obra	0,07		
			Maquinaria	0,95		
			Materiales	0,04		
			Resto de Obra	0,06		
			6 % Costes Indirectos	0,07		
			Total por m3............:	1,19		
			Son UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m3	
13	330.003	m3	Suelo seleccionado procedente de préstamos	
			Mano de obra	0,07		
			Maquinaria	3,13		
			Materiales	0,84		
			Resto de Obra	0,24		
			6 % Costes Indirectos	0,26		
			Total por m3............:	4,54		
			Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3	
14	400.001	m	Cuneta triangular remontable de 1.25m. de ancho y h=0,20 m. con taludes 5/1 y 5/4, revestida de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.	
			Mano de obra	1,70		
			Maquinaria	12,27		
			Materiales	5,34		
			Resto de Obra	1,16		
			6 % Costes Indirectos	1,23		
			Total por m............:	21,70		
			Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m	
15	402.001	m	Cuneta trapezoidal en tierras de 0,75/0,25m. y h=0,25 mm con transporte de materiales sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, terminada.	
			Mano de obra	0,55		
			Maquinaria	1,78		
			Resto de Obra	0,14		
			6 % Costes Indirectos	0,15		
			Total por m............:	2,62		
			Son DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m	
16	404.001	ML	Bordillo prefabricado de hormigón tipo C-3, de color gris, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y de 28 cm de altura,  incluso preparación de asiento, solera 3 cm de hormigón HM-15 y recibido de las juntas con mortero.	
			Mano de obra	7,88		
			Maquinaria	0,85		
			Materiales	6,30		
			6 % Costes Indirectos	0,90		
			Por redondeo	0,01		
			Total por ML............:	15,94		
			Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ML	
17	404.002	ML	Bajante de hormigón prefabricado tipo B-3, totalmente terminada según planos, incluso juntas de dilatación, dados de apoyo de hormigón armado HA-20, encuentro con la cuneta, sellado de las juntas con mortero y cama y revestimiento de hormigón HM-20 a la salida.	
			Mano de obra	1,97		
			Maquinaria	1,53		
			Materiales	18,57		
			6 % Costes Indirectos	1,32		
			Total por ML............:	23,39		
			Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ML	
18	410.001	Ud	Arqueta de desague para cuneta triangular revestida de 1.20 x 1 x 1.50 mts, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.	
			Mano de obra	161,80		
			Maquinaria	38,50		
			Materiales	192,78		
			6 % Costes Indirectos	23,58		
			Por redondeo	-0,02		
			Total por Ud............:	416,64		
			Son CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud	
19	411.001	ud	Sumidero en tablero de puentes	
			Mano de obra	15,06		
			Maquinaria	7,76		
			Materiales	67,84		
			Resto de Obra	5,44		
			6 % Costes Indirectos	5,77		
			Por redondeo	-0,01		
			Total por ud............:	101,86		
			Son CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud	
20	413.001	ML	Paso salvacunetas/colector constituido por un caño de hormigón Ø400 envuelto en un dado de hormigón HM-15 según forma y dimensiones de los planos, totalmente ejecutado, incluso p.p. de excavación y conexión con arquetas, incluso protector de salvacunetas tipo pico de flauta.	
			Mano de obra	0,21		
			Maquinaria	0,84		
			Materiales	51,79		
			6 % Costes Indirectos	3,17		
			Por redondeo	-0,01		
			Total por ML............:	56,00		
			Son CINCUENTA Y SEIS EUROS por ML	
21	414.001	m	Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 1800 mm clase 90, según Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y material de relleno , excepto hormigón de asiento.	
			Mano de obra	3,45		
			Maquinaria	56,01		
			Materiales	262,64		
			Resto de Obra	14,29		
			6 % Costes Indirectos	20,18		
			Total por m............:	356,57		
			Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m	
22	414.002	ml	Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 1500 mm clase 90, según Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y material de relleno, excepto hormigón de asiento.	
			Mano de obra	3,45		
			Maquinaria	56,01		
			Materiales	240,16		
			Resto de Obra	5,86		
			6 % Costes Indirectos	18,33		
			Total por ml............:	323,81		
			Son TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ml	
23	415.001	ud	Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 1800 mm, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.	
			Mano de obra	514,56		
			Maquinaria	457,62		
			Materiales	1.004,87		
			Resto de Obra	118,62		
			6 % Costes Indirectos	125,74		
			Por redondeo	0,01		
			Total por ud............:	2.221,42		
			Son DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud	
24	415.002	ML	Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 1500 mm, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.	
			Mano de obra	659,12		
			Maquinaria	349,46		
			Materiales	832,98		
			Resto de Obra	110,49		
			6 % Costes Indirectos	117,12		
			Por redondeo	0,02		
			Total por ML............:	2.069,19		
			Son DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ML	
25	420.001	m	Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm, incluida solera de hormigón.	
			Mano de obra	3,60		
			Maquinaria	4,10		
			Materiales	6,16		
			Resto de Obra	0,83		
			6 % Costes Indirectos	0,88		
			Por redondeo	0,01		
			Total por m............:	15,58		
			Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m	
26	420.002	m	Tubo Dren de 150 mm de diámetro bajo cuneta de hormigón, incluso lámina geotextil, excavación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, totalmente terminada.	
			Mano de obra	7,87		
			Maquinaria	7,19		
			Materiales	15,30		
			Resto de Obra	1,82		
			6 % Costes Indirectos	1,93		
			Total por m............:	34,11		
			Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m	
27	421.001	m3	Rellenos localizados con material drenante, incluyendo la extensión, humectación y compactación de dicho material.	
			Mano de obra	0,64		
			Maquinaria	5,38		
			Materiales	10,75		
			Resto de Obra	1,01		
			6 % Costes Indirectos	1,07		
			Total por m3............:	18,85		
			Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3	
28	422.001	m2	Geotextil de polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y terminado.	
			Mano de obra	1,39		
			Materiales	2,12		
			Resto de Obra	0,21		
			6 % Costes Indirectos	0,22		
			Total por m2............:	3,94		
			Son TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2	
29	510.001	m3	Zahorra artificial para capas de base, incluido su transporte, extensión, riego, compactación y perfilado de taludes, totalmente terminado.	
			Mano de obra	0,19		
			Maquinaria	2,41		
			Materiales	12,33		
			Resto de Obra	0,90		
			6 % Costes Indirectos	0,95		
			Total por m3............:	16,78		
			Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3	
30	511.001	m3	Macadam ordinario, huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10 cm. de espesor, medido sobre perfil.	
			Mano de obra	0,95		
			Maquinaria	2,97		
			Materiales	11,52		
			Resto de Obra	0,93		
			6 % Costes Indirectos	0,98		
			Total por m3............:	17,35		
			Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3	
31	530.001	t	Emulsión tipo ECI en riegos de imprimación, incluso barrido y extensión	
			Mano de obra	0,18		
			Maquinaria	1,25		
			Materiales	284,00		
			Resto de Obra	17,13		
			6 % Costes Indirectos	18,15		
			Total por t............:	320,71		
			Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por t	
32	531.001	t	Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia y curado, incluso árido de cubrición, barrido y extensión	
			Mano de obra	0,18		
			Maquinaria	1,22		
			Materiales	255,00		
			Resto de Obra	15,38		
			6 % Costes Indirectos	16,31		
			Total por t............:	288,09		
			Son DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por t	
33	533.001	M2	Simple Tratamiento Superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación de 3 kg/m2, con árido 12/6 y dotación de 20 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles <25	
			Mano de obra	0,11		
			Maquinaria	0,87		
			Materiales	0,56		
			Resto de Obra	0,09		
			6 % Costes Indirectos	0,10		
			Total por M2............:	1,73		
			Son UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2	
34	533.002	M2	Doble Tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1.8l/m2 y 1.85 Kk/m2 con áridos 20/10 y 10/5 y dotación 13 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza, barrido y preparación de la superficie.	
			Mano de obra	0,11		
			Maquinaria	1,22		
			Materiales	1,03		
			Resto de Obra	0,14		
			6 % Costes Indirectos	0,15		
			Total por M2............:	2,65		
			Son DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M2	
35	542.010	t	Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación	
			Mano de obra	1,26		
			Maquinaria	22,80		
			Materiales	5,35		
			Resto de Obra	1,76		
			6 % Costes Indirectos	1,87		
			Total por t............:	33,04		
			Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por t	
36	542.020	t	Filler de aportación compuesto por cemento	
			Mano de obra	0,18		
			Materiales	71,28		
			Resto de Obra	4,29		
			6 % Costes Indirectos	4,55		
			Total por t............:	80,30		
			Son OCHENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por t	
37	542.030	t	Betún asfáltico tipo B 50/70	
			Mano de obra	0,18		
			Materiales	378,35		
			Resto de Obra	22,71		
			6 % Costes Indirectos	24,07		
			Total por t............:	425,31		
			Son CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por t	
38	600.001	kg	Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.	
			Mano de obra	0,18		
			Maquinaria	0,07		
			Materiales	0,85		
			Resto de Obra	0,07		
			6 % Costes Indirectos	0,07		
			Total por kg............:	1,24		
			Son UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por kg	
39	610.001	m3	Hormigón en masa HM-20 , según EHE-08 , vibrado y colocado, totalmente terminado	
			Mano de obra	3,59		
			Maquinaria	28,63		
			Materiales	23,71		
			Resto de Obra	3,36		
			6 % Costes Indirectos	3,56		
			Total por m3............:	62,85		
			Son SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3	
40	610.002	m3	Hormigón  HA-25/IIb, según EHE-08, colocado mediante bomba y vibrado.	
			Mano de obra	12,45		
			Maquinaria	30,40		
			Materiales	37,21		
			Resto de Obra	4,80		
			6 % Costes Indirectos	5,09		
			Total por m3............:	89,95		
			Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3	
41	614.001	m	Viga prefabricada doble T de 0,90 mts de canto montada en obra de paso.	
			Mano de obra	2,95		
			Maquinaria	1,90		
			Materiales	160,00		
			6 % Costes Indirectos	9,89		
			Total por m............:	174,74		
			Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m	
42	680.001	m2	Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio de material.	
			Mano de obra	10,71		
			Maquinaria	1,94		
			Materiales	4,51		
			Resto de Obra	1,03		
			6 % Costes Indirectos	1,09		
			Total por m2............:	19,28		
			Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m2	
43	680.002	m2	Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio de material.	
			Mano de obra	10,54		
			Maquinaria	1,68		
			Materiales	8,65		
			Resto de Obra	1,25		
			6 % Costes Indirectos	1,33		
			Total por m2............:	23,45		
			Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2	
44	680.003	m2	Prelosa prefabricada de hormigón espesor 6 cm	
			Mano de obra	1,43		
			Maquinaria	0,40		
			Materiales	35,70		
			Resto de Obra	2,25		
			6 % Costes Indirectos	2,39		
			Total por m2............:	42,17		
			Son CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m2	
45	690a.001	m2	Impermeabilización  de  tableros  de estructuras constituida con membrana asfáltica moncapa, totalmente adherida, incluso limpieza previa de superficies.	
			Mano de obra	4,89		
			Materiales	90,21		
			Resto de Obra	5,71		
			6 % Costes Indirectos	6,05		
			Total por m2............:	106,86		
			Son CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2	
46	690b.001	m2	Impermeabilización de paramentos con pintura asfáltica y lámina drenante de polietileno con protuberancias y geotextil adherido, incluso repercusión de solapes y elementos de sujección, colocado.	
			Mano de obra	2,66		
			Materiales	7,62		
			Resto de Obra	0,62		
			6 % Costes Indirectos	0,65		
			Total por m2............:	11,55		
			Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2	
47	692.001	dm3	Neopreno zunchado, totalmente colocado, incluso meseta de nivelación y elementos de anclaje y armado, según las recomendaciones para el proyecto y puesta en obra del Ministerio de Fomento	
			Mano de obra	2,16		
			Maquinaria	0,47		
			Materiales	18,26		
			Resto de Obra	1,25		
			6 % Costes Indirectos	1,33		
			Por redondeo	0,01		
			Total por dm3............:	23,48		
			Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por dm3	
48	694.001	m	Junta de neopreno armado de recorrido máximo 60 mm, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión epoxi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina epoxi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades, y montaje de los elementos de transición mediante mortero, con sellado final, totalmente colocada, medida longitud ejecutada.	
			Mano de obra	158,68		
			Maquinaria	52,97		
			Materiales	72,92		
			Resto de Obra	17,07		
			6 % Costes Indirectos	18,10		
			Total por m............:	319,74		
			Son TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m	
49	695.001	ud	Prueba de carga sobre estructura , realizada según las recomendaciones para la realización de las pruebas de carga del Ministerio de Fomento.	
			Mano de obra	775,56		
			Maquinaria	1.379,34		
			Resto de Obra	129,29		
			6 % Costes Indirectos	137,05		
			Total por ud............:	2.421,24		
			Son DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud	
50	696.001	m	Barrera de seguridad rígida prefabricada de hormigón con baranda tipo PXPJ6/1-14b, para instalar en obras de fábrica, según planos, incluyendo suministro, transporte y colocación, totalmente terminada.	
			Mano de obra	5,19		
			Maquinaria	0,67		
			Materiales	195,58		
			Resto de Obra	12,09		
			6 % Costes Indirectos	12,81		
			Total por m............:	226,34		
			Son DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m	
51	698.001	m2	Muro de tierra armada de altura superiror a 8m. e igual o inferior a 12m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1.50x1.50 m,, espesor 14cm., armadura de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales, tornilleria de alta resistencia, relleno y todas la operaciones y medios necesarios para su colocación y terminación.	
			Mano de obra	12,77		
			Maquinaria	16,83		
			Materiales	61,00		
			6 % Costes Indirectos	5,44		
			Total por m2............:	96,04		
			Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m2	
52	700.001	m	Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.	
			Mano de obra	0,23		
			Maquinaria	0,16		
			Materiales	0,27		
			Resto de Obra	0,04		
			6 % Costes Indirectos	0,04		
			Total por m............:	0,74		
			Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m	
53	700.002	m	Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.	
			Mano de obra	0,31		
			Maquinaria	0,16		
			Materiales	0,41		
			Resto de Obra	0,05		
			6 % Costes Indirectos	0,06		
			Total por m............:	0,99		
			Son NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m	
54	700.003	m	Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.	
			Mano de obra	0,80		
			Maquinaria	0,16		
			Materiales	1,10		
			Resto de Obra	0,12		
			6 % Costes Indirectos	0,13		
			Total por m............:	2,31		
			Son DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m	
55	700.004	m2	Marca vial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.	
			Mano de obra	0,19		
			Maquinaria	0,20		
			Materiales	2,73		
			Resto de Obra	0,19		
			6 % Costes Indirectos	0,20		
			Total por m2............:	3,51		
			Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m2	
56	701.001	ud	Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.	
			Mano de obra	1,61		
			Maquinaria	4,27		
			Materiales	161,56		
			Resto de Obra	10,05		
			6 % Costes Indirectos	10,65		
			Por redondeo	0,01		
			Total por ud............:	188,15		
			Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud	
57	701.002	ud	Señal   triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.	
			Mano de obra	1,61		
			Maquinaria	4,27		
			Materiales	136,24		
			Resto de Obra	8,53		
			6 % Costes Indirectos	9,04		
			Por redondeo	0,01		
			Total por ud............:	159,70		
			Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por ud	
58	701.003	ud	Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.	
			Mano de obra	1,61		
			Maquinaria	1,77		
			Materiales	140,16		
			Resto de Obra	8,61		
			6 % Costes Indirectos	9,13		
			Por redondeo	0,01		
			Total por ud............:	161,29		
			Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ud	
59	701.004	m2	Cartel con lámina reflectante de nivel III sobre panel de acero en chapa, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales empleado en señalización vertical.	
			Mano de obra	6,05		
			Maquinaria	1,77		
			Materiales	242,60		
			Resto de Obra	15,03		
			6 % Costes Indirectos	15,93		
			Por redondeo	0,01		
			Total por m2............:	281,39		
			Son DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2	
60	701.005	ud	Señal rectangular tipo S-13 con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.	
			Mano de obra	1,61		
			Maquinaria	4,27		
			Materiales	48,65		
			Resto de Obra	3,27		
			6 % Costes Indirectos	3,47		
			Por redondeo	0,01		
			Total por ud............:	61,28		
			Son SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud	
61	702.001	ud	Captafaro retroreflector orgánico de naturaleza polimérica,resistente abrasión de utilización permanente, totalmente colocado.	
			Mano de obra	1,10		
			Materiales	6,24		
			Resto de Obra	0,44		
			6 % Costes Indirectos	0,47		
			Total por ud............:	8,25		
			Son OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud	
62	703.001	ud	Hitos de arista tipo I con nivel de retroreflexión 2 colocación por hincado.	
			Mano de obra	4,05		
			Materiales	11,70		
			Resto de Obra	0,95		
			6 % Costes Indirectos	1,00		
			Total por ud............:	17,70		
			Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por ud	
63	704.001	m	Barrera (BMSNA4/T) metálica galvanizada simple con separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.	
			Mano de obra	3,89		
			Maquinaria	6,95		
			Materiales	11,29		
			Resto de Obra	1,33		
			6 % Costes Indirectos	1,41		
			Total por m............:	24,87		
			Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m	
64	704.010	Ud	Abatimiento de 12 m. de longitud con barrera metálica doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, tipo BMSNA4/T, con postes tubulares. de 1,50 m. de longitud hincados, incluso captafaros, tornilleria y piezas especiales, totalmente terminado	
			Mano de obra	103,20		
			Maquinaria	79,42		
			Materiales	173,23		
			Resto de Obra	16,12		
			6 % Costes Indirectos	22,32		
			Total por Ud............:	394,29		
			Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud	
65	800.001	m³	EXTENDIDO DE CAPA DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, PREVIAMENTE ACOPIADA, EN TALUDES O ZONAS LLANAS, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	
			Mano de obra	0,64		
			Maquinaria	0,46		
			Resto de Obra	0,07		
			6 % Costes Indirectos	0,07		
			Total por m³............:	1,24		
			Son UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³	

       En Santiago Noviembre del 2013
El Ingeniero de Caminos Autor del Proyecto.

Fdo. José Antonio Niño Tabodada