1.1	M2	Desbroce en toda clase de terreno con un espesor de 0.30 mts, incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	14.004,00			14.004,000		
	CAM SERV 1	1	257,00			257,000		
	CAM SERV 2	1	253,00			253,000		
	CAM SERV 3	1	330,00			330,000		
								14.844,000	14.844,000	
												Total m2  ......:	14.844,000	
1.2	M3	Demolición por medios mecánicos  de muro de mamposteria incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	PK 0+240	1	32,00	0,50	3,00	48,000		
	PK 0+280	1	33,00	0,50	3,00	49,500		
	pk 0+300	1	16,00	0,50	2,50	20,000		
	pk 0+350	1	18,00	0,50	1,50	13,500		
	pk 0+440	1	25,00	0,50	3,00	37,500		
	pk 0+660	1	31,00	0,50	2,00	31,000		
								199,500	199,500	
												Total m3  ......:	199,500	
1.3	M2	Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavimento, carga y transporte de productos resultantes a vertedero.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	s/PLANO							
	pk 0+000	1	373,00			373,000		
	pk 0+900	1	340.68			340,680		
								713,680	713,680	
												Total m2  ......:	713,680	

2.1	M3	Excavación Tierra Vegetal,incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	4.201,00			4.201,000		
	CAM SERV 1	1				1,000		
	CAM SERV 2	1	76,00			76,000		
	CAM SERV 3	1	99,00			99,000		
								4.377,000	4.377,000	
												Total m3  ......:	4.377,000	
2.2	M3	Excavación en desmonte sin clasificar, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	3.315,00			3.315,000		
	CAM SERV 1	1	44,00			44,000		
	CAM SERV 2	1	15,00			15,000		
	CAM SERV 3	1	6,00			6,000		
	SANEOS	1	6.970,82			6.970,820		
								10.350,820	10.350,820	
												Total m3  ......:	10.350,820	
2.3	M3	Terraplén con SUELO ADECUADO procedente de préstamos, extendido y compactado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	27.278,00			27.278,000		
	CAM SERV 1	1	18,00			18,000		
	CAM SERV 2	1	80,00			80,000		
	CAM SERV 3	1	44,00			44,000		
	SANEOS	1	6.970,82			6.970,820		
	A DEDUCIR TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION							
		-1	3.315,00			-3.315,000		
								31.075,820	31.075,820	
												Total m3  ......:	31.075,820	
2.4	M3	Terraplén con suelo procedente de la excavación, extendido y compactado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	Total excavación	1	3.315,00			3.315,000		
								3.315,000	3.315,000	
												Total m3  ......:	3.315,000	

2.5	M3	Suelo seleccionado procedente de préstamos		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR	1	4.792,00			4.792,000		
								4.792,000	4.792,000	
												Total m3  ......:	4.792,000	

3.1	M3	Zahorra artificial para capas de base, incluido su transporte, extensión, riego, compactación y perfilado de taludes, totalmente terminado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/med auxiliar							
	TRONCO	1	1.231,19			1.231,190		
	CAM SERV 1	1	75,47	2,00	0,25	37,735		
	CAM SERV 2	1	65,85	2,00	0,25	32,925		
	CAM SERV 3	1	105,99	2,00	0,25	52,995		
								1.354,845	1.354,845	
												Total m3  ......:	1.354,845	
3.2	T	Emulsión tipo ECI en riegos de imprimación, incluso barrido y extensión		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR	1	7,80			7,800		
								7,800	7,800	
												Total t  ......:	7,800	
3.3	M3	Macadam ordinario, huso M(40), desgaste de los ángeles <30, puesto en obra, extendido, compactado, consolidado y recebado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 10 cm. de espesor, medido sobre perfil.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	771,46			771,460		
								771,460	771,460	
												Total m3  ......:	771,460	
3.4	M2	Simple Tratamiento Superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación de 3 kg/m2, con árido 12/6 y dotación de 20 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido. Desgaste de los ángeles <25		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	771,46	10,00		7.714,600		
								7.714,600	7.714,600	
												Total M2  ......:	7.714,600	
3.5	T	Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia y curado, incluso árido de cubrición, barrido y extensión		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	4,01			4,010		
								4,010	4,010	
												Total t  ......:	4,010	
3.6	T	Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	2,45	385,79			945,186		
								945,186	945,186	
												Total t  ......:	945,186	

3.7	T	Filler de aportación compuesto por cemento		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	23,63			23,630		
								23,630	23,630	
												Total t  ......:	23,630	
3.8	T	Betún asfáltico tipo B 50/70		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	TRONCO	1	44,42			44,420		
								44,420	44,420	
												Total t  ......:	44,420	
3.9	M2	Doble Tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y dotación 1.8l/m2 y 1.85 Kk/m2 con áridos 20/10 y 10/5 y dotación 13 l/m2, incluso extensión, compactación, limpieza, barrido y preparación de la superficie.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	CAM SERV 1	1	75,47	2,00		150,940		
	CAM SERV 2	1	65,85	2,00		131,700		
	CAM SERV 3	1	105,99	2,00		211,980		
								494,620	494,620	
												Total M2  ......:	494,620	

4.1.- DRENAJE LONGITUDINAL	
4.1.1	M	Cuneta triangular remontable de 1.25m. de ancho y h=0,20 m. con taludes 5/1 y 5/4, revestida de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/Plano							
	CR1	1	40,00			40,000		
	CR2	1	15,00			15,000		
	CR3	1	15,00			15,000		
	CR4	1	96,00			96,000		
	CR5	1	102,00			102,000		
	CR6	1	42,00			42,000		
								310,000	310,000	
												Total m  ......:	310,000	
4.1.2	M	Cuneta trapezoidal en tierras de 0,75/0,25m. y h=0,25 mm con transporte de materiales sobrantes a lugar de empleo o vertedero, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/plano							
	CT1	1	45,00			45,000		
	CT2	1	64,00			64,000		
	CT3	1	33,00			33,000		
	CT4	1	35,00			35,000		
	CT5	1	33,00			33,000		
	CT6	1	35,00			35,000		
	CT7	1	102,00			102,000		
								347,000	347,000	
												Total m  ......:	347,000	
4.1.3	Ml	Paso salvacunetas/colector constituido por un caño de hormigón Ø400 envuelto en un dado de hormigón HM-15 según forma y dimensiones de los planos, totalmente ejecutado, incluso p.p. de excavación y conexión con arquetas, incluso protector de salvacunetas tipo pico de flauta.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/plano							
	COL 1	1	8,00			8,000		
	COL 2	1	8,00			8,000		
	COL 3	1	8,00			8,000		
								24,000	24,000	
												Total ML  ......:	24,000	
4.1.4	Ud	Arqueta de desague para cuneta triangular revestida de 1.20 x 1 x 1.50 mts, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	COL 1	1				1,000		
	COL 2	1				1,000		
	COL 3	1				1,000		
								3,000	3,000	
												Total Ud  ......:	3,000	
4.1.5	Ml	Bordillo prefabricado de hormigón tipo C-3, de color gris, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y de 28 cm de altura,  incluso preparación de asiento, solera 3 cm de hormigón HM-15 y recibido de las juntas con mortero.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/plano							
	BD1	1	50,00			50,000		
	BD2	1	60,00			60,000		
	BD3	1	60,00			60,000		
	BD4	1	62,00			62,000		
								232,000	232,000	
												Total ML  ......:	232,000	
4.1.6	Ml	Bajante de hormigón prefabricado tipo B-3, totalmente terminada según planos, incluso juntas de dilatación, dados de apoyo de hormigón armado HA-20, encuentro con la cuneta, sellado de las juntas con mortero y cama y revestimiento de hormigón HM-20 a la salida.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/plano							
	BAJ 1	1	16,00			16,000		
	BAJ 2	1	16,00			16,000		
	BAJ 3	1	5,00			5,000		
								37,000	37,000	
												Total ML  ......:	37,000	
4.1.7	M	Tubo Dren de 150 mm de diámetro bajo cuneta de hormigón, incluso lámina geotextil, excavación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero, totalmente terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/Plano							
	CR1	1	40,00			40,000		
	CR2	1	15,00			15,000		
	CR3	1	15,00			15,000		
	CR4	1	96,00			96,000		
	CR5	1	102,00			102,000		
	CR6	1	42,00			42,000		
								310,000	310,000	
												Total m  ......:	310,000	

4.2.- DRAJE TRANSVERSAL	
4.2.1	M3	Excavación de cimientos en tierra, incluso entibación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	ODT 1							
	En Cuerpo OF	1	161,00			161,000		
	En Embocadura OF	1	10,00	9,67		96,700		
	En Saneos	1	164,00	0,50		82,000		
	ODT2							
	En Cuerpo OF	1	55,00			55,000		
	En Saneos	1	81,00	0,50		40,500		
								
								435,200	435,200	
												Total m3  ......:	435,200	
4.2.2	M	Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 1800 mm clase 90, según Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y material de relleno , excepto hormigón de asiento.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	ODT 1	1	23,34			23,340		
								23,340	23,340	
												Total m  ......:	23,340	
4.2.3	Ud	Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 1800 mm, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	ODT 1	2				2,000		
								2,000	2,000	
												Total ud  ......:	2,000	
4.2.4	Ml	Tubo de Hormigón Armado para Obra de Paso de Diámetro Nominal 1500 mm clase 90, según Norma UNE-EN 127916, apoyado sobre hormigón. Colocado en obra, incluso juntas de estanqueidad y material de relleno, excepto hormigón de asiento.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	ODT 2	1	12,40			12,400		
								12,400	12,400	
												Total ml  ......:	12,400	
4.2.5	Ml	Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro de 1500 mm, formada con hormigón armado HA-25 en ambiente IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	ODT 2	2				2,000		
								2,000	2,000	
												Total ML  ......:	2,000	

4.2.6	M3	Rellenos localizados con material drenante, incluyendo la extensión, humectación y compactación de dicho material.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	s/med auxiliar							
	ODT 1	1	164,00		0,50	82,000		
	ODT 2	1	81,00		0,50	40,500		
								122,500	122,500	
												Total m3  ......:	122,500	
4.2.7	M2	Geotextil de polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y terminado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED AUXILIAR							
	ODT 1	1	164,00			164,000		
	ODT 2	1	81,00			81,000		
								245,000	245,000	
												Total m2  ......:	245,000	
4.2.8	M3	Hormigón en masa HM-20 , según EHE-08 , vibrado y colocado, totalmente terminado		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED PLANO							
	ODT 1	1	35,73	1,56		55,739		
	ODT 2	1	12,40	1,22		15,128		
								70,867	70,867	
												Total m3  ......:	70,867	
4.2.9	M2	Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio de material.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
	ODT 1	2	35,73		0,50	35,730		
	ODT 2	2	12,40		0,50	12,400		
								48,130	48,130	
												Total m2  ......:	48,130	

5.1.- ESTRIBOS	
5.1.1	M3	Hormigón en masa HM-20 , según EHE-08 , vibrado y colocado, totalmente terminado		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/MED PLANO							
	E1	1	10,00	3,00	0,10	3,000		
	E2	1	10,00	3,00	0,10	3,000		
								6,000	6,000	
												Total m3  ......:	6,000	
5.1.2	M2	Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio de material.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	E-1							
		2	10,00		1,25	25,000		
		2	3,00		1,25	7,500		
		2	10,00		1,53	30,600		
		2	10,00		0,25	5,000		
		2	5,00		0,25	2,500		
	E-2							
		2	10,00		1,25	25,000		
		2	3,00		1,25	7,500		
		2	10,00		1,53	30,600		
		2	10,00		0,25	5,000		
		2	5,00		0,25	2,500		
								141,200	141,200	
												Total m2  ......:	141,200	
5.1.3	Kg	Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		1	115,69	150,00		17.353,500		
								17.353,500	17.353,500	
												Total kg  ......:	17.353,500	

5.1.4	M3	Hormigón  HA-25/IIb, según EHE-08, colocado mediante bomba y vibrado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	E-1							
		1	10,00	3,00	1,25	37,500		
		1	10,00	0,65	0,93	6,045		
		1	10,00	0,30	0,60	1,800		
		1	10,00	5,00	0,25	12,500		
	E-2							
		1	10,00	3,00	1,25	37,500		
		1	10,00	0,65	0,93	6,045		
		1	10,00	0,30	0,60	1,800		
		1	10,00	5,00	0,25	12,500		
								115,690	115,690	
												Total m3  ......:	115,690	
5.1.5	M	Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm, incluida solera de hormigón.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	TRASDOS CARGADERO	2	10,00			20,000		
								20,000	20,000	
												Total m  ......:	20,000	
5.1.6	M2	Impermeabilización de paramentos con pintura asfáltica y lámina drenante de polietileno con protuberancias y geotextil adherido, incluso repercusión de solapes y elementos de sujección, colocado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	Trasdos Estribos	2	10,00		2,78	55,600		

								
								55,600	55,600	
												Total m2  ......:	55,600	
5.1.7	M2	Geotextil de polipropileno, de 200 gr/m2, con filamentos unidos por agujeteado, totalmente colocado y terminado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	10,00		2,78	55,600		
								55,600	55,600	
												Total m2  ......:	55,600	
5.1.8	M3	Rellenos localizados con material drenante, incluyendo la extensión, humectación y compactación de dicho material.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	10,00	1,00	2,78	55,600		
								55,600	55,600	
												Total m3  ......:	55,600	

5.2.- TABLERO	
5.2.1	M2	Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio de material.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	10,00		0,25	5,000		
		2	15,00		0,25	7,500		
								12,500	12,500	
												Total m2  ......:	12,500	
5.2.2	Kg	Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/Planillas	2	23.627,40			47.254,800		
								47.254,800	47.254,800	
												Total kg  ......:	47.254,800	
5.2.3	M3	Hormigón  HA-25/IIb, según EHE-08, colocado mediante bomba y vibrado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		1	15,70	10,00	0,25	39,250		
								39,250	39,250	
												Total m3  ......:	39,250	
5.2.4	M2	Prelosa prefabricada de hormigón espesor 6 cm		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		1	15,70	2,44		38,308		
								38,308	38,308	
												Total m2  ......:	38,308	
5.2.5	Dm3	Neopreno zunchado, totalmente colocado, incluso meseta de nivelación y elementos de anclaje y armado, según las recomendaciones para el proyecto y puesta en obra del Ministerio de Fomento		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		8	3,00	2,50	0,50	30,000		
								30,000	30,000	
												Total dm3  ......:	30,000	
5.2.6	M	Viga prefabricada doble T de 0,90 mts de canto montada en obra de paso.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		4	15,70			62,800		
								62,800	62,800	
												Total m  ......:	62,800	

5.3.- ACABADOS	
5.3.1	M	Junta de neopreno armado de recorrido máximo 60 mm, constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión epoxi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de resina epoxi de los mismos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades, y montaje de los elementos de transición mediante mortero, con sellado final, totalmente colocada, medida longitud ejecutada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	10,00			20,000		
								20,000	20,000	
												Total m  ......:	20,000	
5.3.2	Ud	Prueba de carga sobre estructura , realizada según las recomendaciones para la realización de las pruebas de carga del Ministerio de Fomento.		
												Total ud  ......:	1,000	
5.3.3	M	Barrera de seguridad rígida prefabricada de hormigón con baranda tipo PXPJ6/1-14b, para instalar en obras de fábrica, según planos, incluyendo suministro, transporte y colocación, totalmente terminada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	15,70			31,400		
								31,400	31,400	
												Total m  ......:	31,400	
5.3.4	Ud	Sumidero en tablero de puentes		
												Total ud  ......:	4,000	
5.3.5	M2	Impermeabilización  de  tableros  de estructuras constituida con membrana asfáltica moncapa, totalmente adherida, incluso limpieza previa de superficies.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		1	15,70	10,00		157,000		
								157,000	157,000	
												Total m2  ......:	157,000	
5.4.- MUROS	
5.4.1	M2	Muro de tierra armada de altura superiror a 8m. e igual o inferior a 12m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1.50x1.50 m,, espesor 14cm., armadura de acero galvanizado de alta adherencia, juntas especiales, tornilleria de alta resistencia, relleno y todas la operaciones y medios necesarios para su colocación y terminación.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	E-1	1	14,00		8,00	112,000		
		0,5	16,20		8,00	64,800		
		0,5	20,65		8,00	82,600		
	E-2	1	14,00		7,80	109,200		
		0,5	26,78		7,80	104,442		
		0,5	25,50		7,80	99,450		
								572,492	572,492	
												Total m2  ......:	572,492	

6.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL	
6.1.1	M	Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
	Linea contínua							
	pk 0+000 a 0+510	1	510,00			510,000		
	pk 0+730 a 0+913	1	183,00			183,000		
	Línea discontínua							
	PK 0+050 a 0+230 MD	0,26	180,00			46,800		
	PK 0+440 a 0+510 MD	0,26	70,00			18,200		
	PK 0+510 a 0+730 eje	0,26	220,00			57,200		
	PK 0+730 a 0+840 MI	0,26	110,00			28,600		
								843,800	843,800	
												Total m  ......:	843,800	
6.1.2	M	Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
	ARCENES							
	PK 0+000 a 0+910	2	910,00			1.820,000		
	ENTRADAS / SALIDAS							
	PK 0+050 MI	2	6,00			12,000		
	PK 0+080 MD	1	5,00			5,000		
		1	32,00			32,000		
		1	10,00			10,000		
	PK 0+360	4	10,00			40,000		
	PK 0+860	2	6,00			12,000		
		1	12,00			12,000		
		1	35,00			35,000		
								1.978,000	1.978,000	
												Total m  ......:	1.978,000	
6.1.3	M	Marca vial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	ENTRADAS / SALIDAS							
	PK 0+050 MI	1	5,00			5,000		
	PK 0+080 MD	2	5,00			10,000		
	PK 0+360	2	5,00			10,000		
	PK 0+860	1	10,00			10,000		
		1	5,00			5,000		
		1	15,00			15,000		
								55,000	55,000	
												Total m  ......:	55,000	

6.1.4	M2	Marca vial permanante realizada con termoplástica en caliente en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas existentes.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	M 6-5	3	1,43			4,290		
	M 6-4	5	1,23			6,150		
	Flecha Recta	4	1,20			4,800		
	Flecha Mixta	2	2,17			4,340		
	cebreados	1	0,57			0,570		
		1	1,13			1,130		
		1	0,86			0,860		
		1	1,03			1,030		
								23,170	23,170	
												Total m2  ......:	23,170	
6.2.- SEÑALIZACION VERTICAL	
6.2.1	Ud	Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/plano							
	R-305	7				7,000		
	R-501	1				1,000		
	R-301	10				10,000		
	R-502	3				3,000		
								21,000	21,000	
												Total ud  ......:	21,000	
6.2.2	Ud	Señal   triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
	P-1	4				4,000		
	R-1	3				3,000		
								7,000	7,000	
												Total ud  ......:	7,000	
6.2.3	Ud	Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2  de uso permanente , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	R-2	5				5,000		
								5,000	5,000	
												Total ud  ......:	5,000	

6.2.4	M2	Cartel con lámina reflectante de nivel III sobre panel de acero en chapa, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales empleado en señalización vertical.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
		2	1,50		1,20	3,600		
		2	1,50		1,20	3,600		
								7,200	7,200	
												Total m2  ......:	7,200	
6.2.5	Ud	Señal rectangular tipo S-13 con un nivel de retroreflexión 2 de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO	2				2,000		
								2,000	2,000	
												Total ud  ......:	2,000	
6.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	
6.3.1	M	Barrera (BMSNA4/T) metálica galvanizada simple con separador estandar y valla perfil doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, incluso tornillería,captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
	PK 0+100 A 0+141.549							
	MD	1	42,00			42,000		
	MI	1	42,00			42,000		
	PK 0+156,549 A 0+220							
	MD	1	84,00			84,000		
	MI	1	84,00			84,000		
	PK 0+280 A 0+320							
	MD	1	40,00			40,000		
	MI	1	40,00			40,000		
	PK 0+730 A 0+830 MI	1	100,00			100,000		
	PK 0+780 A 0+810 MD	1	30,00			30,000		
								462,000	462,000	
												Total m  ......:	462,000	
6.3.2	Ud	Abatimiento de 12 m. de longitud con barrera metálica doble onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, tipo BMSNA4/T, con postes tubulares. de 1,50 m. de longitud hincados, incluso captafaros, tornilleria y piezas especiales, totalmente terminado		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/PLANO							
	PK 0+100 A 0+141.549							
	MD	1				1,000		
	MI	1				1,000		
	PK 0+156,549 A 0+220							
	MD	1				1,000		
	MI	1				1,000		
	PK 0+280 A 0+320							
	MD	2				2,000		
	MI	2				2,000		
	PK 0+730 A 0+830 MI	2				2,000		
	PK 0+780 A 0+810 MD	2				2,000		
								12,000	12,000	
												Total Ud  ......:	12,000	
6.3.3	Ud	Captafaro retroreflector orgánico de naturaleza polimérica,resistente abrasión de utilización permanente, totalmente colocado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	913,00	0,20		365,200		
								365,200	365,200	
												Total ud  ......:	365,200	
6.3.4	Ud	Hitos de arista tipo I con nivel de retroreflexión 2 colocación por hincado.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		66				66,000		
								66,000	66,000	
												Total ud  ......:	66,000	

7.1	M³	EXTENDIDO DE CAPA DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA, PREVIAMENTE ACOPIADA, EN TALUDES O ZONAS LLANAS, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA.		
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	S/med auxiliar							
	Taludes terraplenes	1	6.451,00			6.451,000		
								6.451,000	6.451,000	
												Total m³  ......:	6.451,000	

8.1	Ud	Gestión de Residuos		
												Total uD  ......:	1,000	

9.1	Ud	Seguridad y Salud		
												Total Ud  ......:	1,000	

10.1	Ud	Servicios Afectados		
												Total Ud  ......:	1,000	

11.1	Pa	Terminación y Limpieza de las Obras		
												Total Pa  ......:	1,000	
11.2	Pa	Reposición de cubierta formada por estructura de madera y teja curva en el núcleo de Mane		
												Total PA  ......:	1,000