**PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO FURGONETA DE 9 PRAZAS CON DESTINO Á CONCELLERÍA DE OBRAS E SERVIZOS DO CONCELLO DE POIO (PONTEVEDRA).**

**ANTECEDENTES**

Que con data de 20 de decembro de 2013 mediante Resolución Presidencial resólvese aprobar a concesión de subvención ó Concello de Poio con cargo ó Plan de Obras e Servizos Provinciais POSP/13/00923/2013000122 para a financiación da adquisición dun vehículo furgoneta con destino á Concellería de Obras e Servizos do Concello de Poio.

**OBXECTO.**

Adquisición dun vehículo furgoneta de 9 prazas con destino á Concellería de Obras e servizos do Concello de Poio e equipamento e rotulación do vehículo.

**Características técnicas recomendadas del vehículo:**

Características desexables:

MOTOR:

|  |
| --- |
| Diesel, catro tempos, inxección directa |
| 16 válvulas (4 por cilindro) |
| Refrigérase por auga |
| Nivel de emisións euro 5-preferible |
| 4 cilindros verticais en liña |
| Cilindrada mínima en cm3  2.000 |
| Potencia mínima 110 CV |

CAIXA DE CAMBIOS:

|  |
| --- |
| Mecánica |
| 5/6 marchas adiante+1 atrás |

EIXOS E RODAS:

|  |
| --- |
| Dianteiro: de rodas independentes |
| Traseiro: ríxido, motriz, de redución simple |

SISTEMA DE FREADO:

|  |
| --- |
| De servicio hidráulico  De estacionamento mecánico sobre as rodas traseiras |

CABINA E CARROCERÍA:

|  |
| --- |
| Semiavanzada e fixa, monocasco .  Anticorrosión e antiabrasión nos baixos. |

GANCHO

|  |
| --- |
| Gancho de remolque |

ACABADO

|  |
| --- |
| Pintura blanca preferiblemente |
| **Rotulación segundo o seguinte modelo:** |



**D**IRECCIÓN-TIPO

|  |
| --- |
| asistida |

CARGAS MÍNIMAS (KG)

|  |
| --- |
| Eixo dianteiro 1.500 |
| Eixo traseiro 1.600 |

PESO MÍNIMO REMOLCABLE (KG) con freo: 2.000 kg

PESO TOTAL AUTORIZADO MÍNIMO (KG) 5.000 kg.

INTERIOR, SUSPENSIÓN Y FRENOS

|  |
| --- |
| Dirección asistida |
| 2ª e 3ª fila de 3 asentos facilmente desmontables. 3ª fila con asentos abatibles |
| ABS e asistencia a freada |
| 4 freos de disco |
| Volante axustable lonxitudinalmente |

INTERIOR XERAL E ASENTOS

|  |
| --- |
| Asento condutor regulable en 3 direccións |
| Asento dianteiro co-piloto para 2 pasaxeiros |
| Piso de goma en cabina |
| Guanteira con tapa en salpicadoiro |

INSTRUMENTACIÓN

|  |
| --- |
| Peche centralizado |
| Indicador de faros acendidos |
| Velocímetro e contarevolucións |
| Terceira luz de freo en posición elevada |

SISTEMA DE SEGURIDADE E SISTEMA ANTIRROUBO

|  |
| --- |
| Airbag condutor |
| Cintos de seguridade con pretensores e axustables en altura |
| Cintos de seguridade traseiros axustables en altura |
| 6 puntos de anclaxe no piso de carga |
| Reposacabezas axustable en altura en todas as prazas |
| Cintos de tres puntos de anclaxe en todos os asentos |
| Inmovilizador antirroubo |

EXTERIOR

|  |
| --- |
| Grandes e sólidos tiradores das portas que permitan abrilas cunha man |
| Portas traseiras acristaladas |
| Porta traseira fixable cun ángulo de apertura de 90 ou 180 grados |
| Porta corredoira lateral dereita (con ventá) |
| Escalón de acceso na porta lateral deslizante |
| Parachoques traseiro con escalón |
| Laterales acristalados |
| Ventás enrasadas e deslizantes a nivel da 2ª fila de asentos |
| Luz marcha atrás en ambos lados do paragolpes |

ACCESORIOS

|  |
| --- |
| Xogo de triángulos de emerxencia |
| Xogo de bombillas |
| Xogo de alfombrillas |
| Chaleco reflectante |
| Extintor de 3 kg |
| Funda para conter os accesorios |

OUTROS

|  |
| --- |
| Aire acondicionado e climatización |
| Paquete eléctrico |
| Radio e lector de CD/MP3 |
| Mando de radio |

**Orzamento:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Precio máximo recomendado (IVE engadido)** |
| Vehículo furgoneta de 9 prazas DIESEL e rotulación segundo imaxe. | 16.528’93 € |
| IVE (21%) | 3.471’07 € |
| **TOTAL** | **20.000’00 €** |

**PRAZO DE ENTREGA.**

Un mes (1) a contar dende a firma do contrato.

Pontevedra, 4 setembro 2014



Eugenio José Marcote Carballo

Enxeñeiro industrial